\documentclass[a4paper,12pt]{scrartcl} % Papierformat
\usepackage{ngerman} % Deusche Rechtschreibung
\usepackage{amssymb} % Paket für R-, N-, Q-Symbole
\usepackage[latin1]{inputenc}  % Zeichencodierung
%\usepackage[right]{eurosym}   % Das Euro-Zeichen ist hier drin
\usepackage{pst-pdf,pstricks,pst-plot,pst-node,pst-circ}
%\usepackage{wasysym}  % Isländische Zeichen
\usepackage{color}
\usepackage{ifpdf}    % "workaround" um Fehler in hyperref mit pstricks
\ifpdf                %
\usepackage{hyperref} %
\fi                   %
\setlength{\fboxrule}{1pt} % Breite der Umrandung
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx} % Einbinden von Grafik
\usepackage{wrapfig} % Paket für Umfließen der Grafik
%\usepackage{caption} % Bildunterschrift
%\captionsetup{labelformat=empty} % Keine Nummerierung der Bilder
\usepackage{units}     % Einheiten in Formeln
%\usepackage{rotating} % vertikales Beschriften in Tabelle
\pagestyle{empty}    % ohne Seitennummerierung
\widowpenalty=10000
\clubpenalty=10000
\setlength{\parindent}{0pt} % kein Einrücken nach Abschnitt
\begin{document}

\section*{Gleichrichterschaltung M3U}
Skizzieren Sie eine Dreipuls-Mittelpunktschaltung und kennzeichnen Sie die
Dioden mit $V_1$ bis $V_3$.\\

Tragen Sie im untenstehenden Diagramm die sich ergebende Gleichspannung $U_d$
ein.\\

Markieren Sie im Diagramm zu jeder Diode durch einen waagerechten Strich, zu
welchen Zeitbereichen die jeweilige Diode leitend ist.\\

\begin{center}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{pspicture}(-2,-9)(25,6)
  \psgrid[subgriddiv=5,griddots=0,
          subgridwidth=0.1pt,
          subgridcolor=black!15,
          gridcolor=black!50,
          yunit=1,xunit=1]
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(-2,0)(25,0)
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(0,-9)(0,6)
  \uput[-180](0,5){$u$}
  \uput[-90](24.4,0){$t$}
  \psplot[linecolor=blue,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](3,4){\textcolor{blue}{$u_{1N}$}}
  \psplot[linecolor=red,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 add 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](11,4){\textcolor{red}{$u_{3N}$}}
  \psplot[linecolor=magenta,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 sub 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](7,4){\textcolor{magenta}{$u_{2N}$}}
  \uput[180](0,-6){$V_1$}
  \uput[180](0,-7){$V_2$}
  \uput[180](0,-8){$V_3$}
 \end{pspicture}
\end{center}

\newpage
\section*{Gleichrichterschaltung B6U}
Skizzieren Sie eine Sechspuls-Brückenschaltung und kennzeichnen Sie die Dioden
mit $V_1$ bis $V_6$.\\

Tragen Sie im untenstehenden Diagramm die sich ergebende Gleichspannung $U_d$
ein. Skizzieren Sie dazu in den Teilbereichen, wo es erforderlich ist, auch die
Spannungen $u_{21}$, $u_{32}$ und $u_{13}$.\\

Markieren Sie im Diagramm zu jeder Diode durch einen waagerechten Strich, zu
welchen Zeitbereichen die jeweilige Diode leitend ist.\\

\begin{center}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{pspicture}(-2,-12)(25,6)
  \psgrid[subgriddiv=5,griddots=0,
          subgridwidth=0.1pt,
          subgridcolor=black!15,
          gridcolor=black!50,
          yunit=1,xunit=1]
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(-2,0)(25,0)
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(0,-12)(0,6)
  \uput[-180](0,5){$u$}
  \uput[-90](24.4,0){$t$}
  \psplot[linecolor=blue,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](3,4){\textcolor{blue}{$u_{12}$}}
  \psplot[linecolor=red,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 add 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](11,4){\textcolor{red}{$u_{31}$}}
  \psplot[linecolor=magenta,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 sub 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](7,4){\textcolor{magenta}{$u_{23}$}}
  \uput[180](0,-6){$V_1$}
  \uput[180](0,-7){$V_2$}
  \uput[180](0,-8){$V_3$}
  \uput[180](0,-9){$V_4$}
  \uput[180](0,-10){$V_5$}
  \uput[180](0,-11){$V_6$}
 \end{pspicture}
\end{center}

\newpage
\section*{Gleichrichterschaltung B6H}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{wrapfigure}{r}{5.5cm}
 \begin{pspicture}(-1.5,-0.2)(9,6.2)
  \pnode(0,2){A1}
  \pnode(0,3){A2}
  \pnode(0,4){A3}
  \pnode(2,0){B0}
  \pnode(2,2){B1}
  \pnode(2,3){B2}
  \pnode(2,4){B3} \qdisk(B3){2pt}
  \pnode(2,6){B4}
  \pnode(4,0){C0} \qdisk(C0){2pt}
  \pnode(4,2){C1}
  \pnode(4,3){C2} \qdisk(C2){2pt}
  \pnode(4,4){C3}
  \pnode(4,6){C4} \qdisk(C4){2pt}
  \pnode(6,0){D0} \qdisk(D0){2pt}
  \pnode(6,2){D1} \qdisk(D1){2pt}
  \pnode(6,3){D2}
  \pnode(6,4){D3}
  \pnode(6,6){D4} \qdisk(D4){2pt}
  \pnode(8,0){E0}
  \pnode(8,6){E4}
  \psline(A3)(B3)
  \psline(A2)(C2)
  \psline(A1)(D1)
  \psline(B0)(B4)
  \psline(C0)(C4)
  \psline(D0)(D4)
  \psline{-o}(B4)(E4)
  \psline{-o}(B0)(E0)
  \diode[labeloffset=0.5](B3)(B4){$V_1$}
  \diode[labeloffset=0.5](C3)(C4){$V_2$}
  \diode[labeloffset=0.5](D3)(D4){$V_3$}
  \diode[labeloffset=0.5](B0)(B1){$V_4$}
  \diode[labeloffset=0.5](C0)(C1){$V_5$}
  \diode[labeloffset=0.5](D0)(D1){$V_6$}
  \uput[180](A3){L1}
  \uput[180](A2){L2}
  \uput[180](A1){L3}
  \uput[0](E4){$+$}
  \uput[0](E0){$-$}
  \psline(1.5,5)(1.9,5)
  \psline(3.5,5)(3.9,5)
  \psline(5.5,5)(5.9,5)
 \end{pspicture}
 \end{wrapfigure}
Nebenstehend ist eine halbgesteuerte Brückenschaltung B6H dargestellt.
Die Dioden $V_1$ bis $V_3$ sind schaltbar. Die Zeiten, in denen sie leitend
sind, ist unten im Diagramm dargestellt. Als Last ist eine \textbf{rein
ohmsche} Last angeschlossen. \\

Tragen Sie im untenstehenden Diagramm die sich ergebende Gleichspannung $U_d$
ein. Tragen Sie auch ein, in welchen Zeitbereichen die Dioden $V_4$ bis $V_6$
leitend sind.

\begin{center}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{pspicture}(-2,-12)(25,6)
  \psgrid[subgriddiv=5,griddots=0,
          subgridwidth=0.1pt,
          subgridcolor=black!15,
          gridcolor=black!50,
          yunit=1,xunit=1]
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(-2,0)(25,0)
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(0,-12)(0,6)
  \uput[-180](0,5){$u$}
  \uput[-90](24.4,0){$t$}
  \psplot[linecolor=blue,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](3,4){\textcolor{blue}{$u_{12}$}}
  \psplot[linecolor=red,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 add 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](11,4){\textcolor{red}{$u_{31}$}}
  \psplot[linecolor=magenta,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 sub 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](7,4){\textcolor{magenta}{$u_{23}$}}
  \uput[180](0,-6){$V_1$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(3,-6)(7,-6)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(15,-6)(19,-6)
  \uput[180](0,-7){$V_2$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(7,-7)(11,-7)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(19,-7)(23,-7)
  \uput[180](0,-8){$V_3$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(0,-8)(3,-8)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(11,-8)(15,-8)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(23,-8)(25,-8)
  \uput[180](0,-9){$V_4$}
  \uput[180](0,-10){$V_5$}
  \uput[180](0,-11){$V_6$}
 \end{pspicture}
\end{center}


\newpage
\section*{Gleichrichterschaltung B6H}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{wrapfigure}{r}{5.5cm}
 \begin{pspicture}(-1.5,-0.2)(9,6.2)
  \pnode(0,2){A1}
  \pnode(0,3){A2}
  \pnode(0,4){A3}
  \pnode(2,0){B0}
  \pnode(2,2){B1}
  \pnode(2,3){B2}
  \pnode(2,4){B3} \qdisk(B3){2pt}
  \pnode(2,6){B4}
  \pnode(4,0){C0} \qdisk(C0){2pt}
  \pnode(4,2){C1}
  \pnode(4,3){C2} \qdisk(C2){2pt}
  \pnode(4,4){C3}
  \pnode(4,6){C4} \qdisk(C4){2pt}
  \pnode(6,0){D0} \qdisk(D0){2pt}
  \pnode(6,2){D1} \qdisk(D1){2pt}
  \pnode(6,3){D2}
  \pnode(6,4){D3}
  \pnode(6,6){D4} \qdisk(D4){2pt}
  \pnode(8,0){E0}
  \pnode(8,6){E4}
  \psline(A3)(B3)
  \psline(A2)(C2)
  \psline(A1)(D1)
  \psline(B0)(B4)
  \psline(C0)(C4)
  \psline(D0)(D4)
  \psline{-o}(B4)(E4)
  \psline{-o}(B0)(E0)
  \diode[labeloffset=0.5](B3)(B4){$V_1$}
  \diode[labeloffset=0.5](C3)(C4){$V_2$}
  \diode[labeloffset=0.5](D3)(D4){$V_3$}
  \diode[labeloffset=0.5](B0)(B1){$V_4$}
  \diode[labeloffset=0.5](C0)(C1){$V_5$}
  \diode[labeloffset=0.5](D0)(D1){$V_6$}
  \uput[180](A3){L1}
  \uput[180](A2){L2}
  \uput[180](A1){L3}
  \uput[0](E4){$+$}
  \uput[0](E0){$-$}
  \psline(1.5,5)(1.9,5)
  \psline(3.5,5)(3.9,5)
  \psline(5.5,5)(5.9,5)
 \end{pspicture}
 \end{wrapfigure}
Nebenstehend ist eine halbgesteuerte Brückenschaltung B6H dargestellt.
Die Dioden $V_1$ bis $V_3$ sind schaltbar. Die Zeiten, in denen sie leitend
sind, ist unten im Diagramm dargestellt. Als Last ist eine \textbf{induktive}
Last angeschlossen. \\

Tragen Sie im untenstehenden Diagramm die sich ergebende Gleichspannung $U_d$
ein. Tragen Sie auch ein, in welchen Zeitbereichen die Dioden $V_4$ bis $V_6$
leitend sind.

\begin{center}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{pspicture}(-2,-12)(25,6)
  \psgrid[subgriddiv=5,griddots=0,
          subgridwidth=0.1pt,
          subgridcolor=black!15,
          gridcolor=black!50,
          yunit=1,xunit=1]
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(-2,0)(25,0)
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(0,-12)(0,6)
  \uput[-180](0,5){$u$}
  \uput[-90](24.4,0){$t$}
  \psplot[linecolor=blue,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](3,4){\textcolor{blue}{$u_{12}$}}
  \psplot[linecolor=red,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 add 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](11,4){\textcolor{red}{$u_{31}$}}
  \psplot[linecolor=magenta,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 sub 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](7,4){\textcolor{magenta}{$u_{23}$}}
  \uput[180](0,-6){$V_1$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(3,-6)(7,-6)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(15,-6)(19,-6)
  \uput[180](0,-7){$V_2$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(7,-7)(11,-7)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(19,-7)(23,-7)
  \uput[180](0,-8){$V_3$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(0,-8)(3,-8)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(11,-8)(15,-8)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(23,-8)(25,-8)
  \uput[180](0,-9){$V_4$}
  \uput[180](0,-10){$V_5$}
  \uput[180](0,-11){$V_6$}
 \end{pspicture}
\end{center}

\newpage
\section*{Gleichrichterschaltung B6H}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{wrapfigure}{r}{5.5cm}
 \begin{pspicture}(-1.5,-0.2)(9,6.2)
  \pnode(0,2){A1}
  \pnode(0,3){A2}
  \pnode(0,4){A3}
  \pnode(2,0){B0}
  \pnode(2,2){B1}
  \pnode(2,3){B2}
  \pnode(2,4){B3} \qdisk(B3){2pt}
  \pnode(2,6){B4}
  \pnode(4,0){C0} \qdisk(C0){2pt}
  \pnode(4,2){C1}
  \pnode(4,3){C2} \qdisk(C2){2pt}
  \pnode(4,4){C3}
  \pnode(4,6){C4} \qdisk(C4){2pt}
  \pnode(6,0){D0} \qdisk(D0){2pt}
  \pnode(6,2){D1} \qdisk(D1){2pt}
  \pnode(6,3){D2}
  \pnode(6,4){D3}
  \pnode(6,6){D4} \qdisk(D4){2pt}
  \pnode(8,0){E0}
  \pnode(8,6){E4}
  \psline(A3)(B3)
  \psline(A2)(C2)
  \psline(A1)(D1)
  \psline(B0)(B4)
  \psline(C0)(C4)
  \psline(D0)(D4)
  \psline{-o}(B4)(E4)
  \psline{-o}(B0)(E0)
  \diode[labeloffset=0.5](B3)(B4){$V_1$}
  \diode[labeloffset=0.5](C3)(C4){$V_2$}
  \diode[labeloffset=0.5](D3)(D4){$V_3$}
  \diode[labeloffset=0.5](B0)(B1){$V_4$}
  \diode[labeloffset=0.5](C0)(C1){$V_5$}
  \diode[labeloffset=0.5](D0)(D1){$V_6$}
  \uput[180](A3){L1}
  \uput[180](A2){L2}
  \uput[180](A1){L3}
  \uput[0](E4){$+$}
  \uput[0](E0){$-$}
  \psline(1.5,5)(1.9,5)
  \psline(3.5,5)(3.9,5)
  \psline(5.5,5)(5.9,5)
 \end{pspicture}
 \end{wrapfigure}
Nebenstehend ist eine halbgesteuerte Brückenschaltung B6H dargestellt.
Die Dioden $V_1$ bis $V_3$ sind schaltbar. Die Zeiten, in denen sie leitend
sind, ist unten im Diagramm dargestellt. Als Last ist eine \textbf{induktive}
Last angeschlossen. \\

Tragen Sie im untenstehenden Diagramm die sich ergebende Gleichspannung $U_d$
ein. Tragen Sie auch ein, in welchen Zeitbereichen die Dioden $V_4$ bis $V_6$
leitend sind.

\begin{center}
 \psset{xunit=5mm,yunit=5mm}
 \begin{pspicture}(-2,-12)(25,6)
  \psgrid[subgriddiv=5,griddots=0,
          subgridwidth=0.1pt,
          subgridcolor=black!15,
          gridcolor=black!50,
          yunit=1,xunit=1]
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(-2,0)(25,0)
  \psline[linewidth=1.5pt]{->}(0,-12)(0,6)
  \uput[-180](0,5){$u$}
  \uput[-90](24.4,0){$t$}
  \psplot[linecolor=blue,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](3,4){\textcolor{blue}{$u_{12}$}}
  \psplot[linecolor=red,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 add 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](11,4){\textcolor{red}{$u_{31}$}}
  \psplot[linecolor=magenta,linewidth=1.5pt]{-2}{25}{x 4 sub 30 mul sin 4 mul}
  \uput[90](7,4){\textcolor{magenta}{$u_{23}$}}
  \uput[180](0,-6){$V_1$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(4,-6)(8,-6)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(16,-6)(20,-6)
  \uput[180](0,-7){$V_2$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(8,-7)(12,-7)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(20,-7)(24,-7)
  \uput[180](0,-8){$V_3$}
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(0,-8)(4,-8)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(12,-8)(16,-8)
  \psline[linewidth=4pt,linecolor=red]{-}(24,-8)(25,-8)
  \uput[180](0,-9){$V_4$}
  \uput[180](0,-10){$V_5$}
  \uput[180](0,-11){$V_6$}
 \end{pspicture}
\end{center}



\end{document}
%\begin{wrapfigure}{r}{9cm}
%\includegraphics[width=\linewidth]{Bilddatei}
%\caption{Bildunterschrift}
%\end{wrapfigure}
%-------------------------
%\pnode(0,0){A} \qdisk(A){2pt}
%  \Ucc[tension,tensioncolor=blue,tensionoffset=-0.7,tensionlabel=$U$,
%    tensionlabelcolor=blue,tensionlabeloffset=-1.2,
%    tensionwidth=\pslinewidth](A)(B){}
%  \resistor[labeloffset=-0.8,tension,tensioncolor=blue,tensionoffset=0.5,
%    tensionlabel=$U_1$,tensionlabelcolor=blue,tensionlabeloffset=1.0,
%    tensionwidth=\pslinewidth,intensity,intensitycolor=red,intensitylabel=$I_1$,
%     intensitylabelcolor=red,intensitylabeloffset=-0.5,
%     intensitywidth=2\pslinewidth](C)(D){$R_1$}
%  \pscustom{
%   \psplot[linewidth=1.5pt]{1}{5}{x 3 exp 0.9 x x mul mul sub 2.9 x mul add}
%   \gsave
%   \psline(5,4)(5,0)(1,0)(1,1.6) % wird NICHT mitgezeichnet
%   \fill[fillcolor=lightgray,fillstyle=solid]
%  \grestore }
%  \psgrid[subgriddiv=5,griddots=0,subgridwidth=0.1pt,subgridcolor=black!15,
%          gridcolor=black!50,yunit=2]
%  \psaxes[linewidth=1.8pt,Dx=1,Dy=2]{->}(0,0)(-3.8,-10.8)(7.8,19.6)
%  \uput[-90](7.6,0){x}  \uput[180](0,19.2){y}
%  \psplot[linewidth=1.5pt,linecolor=blue!60]{-3.8}{7.8}{x 3 add}
%  \psline[linewidth=2pt,linecolor=magenta,linestyle=dashed](2,-10.8)(2,19.6)
%-------------------------
%\pagecolor{yellow}    % setzt Hintergrundfarbe für die Seite
%\color{red}           % Schreibt ab hier mit Farbe
%\color[rgb]{0,0.5,0}  % Farbe aus Anteilen zusammensetzen; Anteile: 0..1
%\textcolor{red}{text} % Schreibt vorübergehend mit Farbe
%\fcolorbox{red}{yellow}{Text} % Umrandet Text auf gelb mit rot
%\ifpdf \htmladdnormallink{text}{URL}\fi
%\rput{Winkel}(Drehpunkt){Objekt} % Drehen eines Objektes
%\ifpdf \hyperlink{label}{Text}\fi
%\ifpdf \hypertarget{label}{Text}\fi
%\begin{sideways}Beschriftung \end{sideways} % vertikale Schrift in Tabelle
%\EUR{185}
% \^=                  % "entspricht"
